|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЕАС**  **ТР ТС 019/2011**  **ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011**  **ГОСТ 12.4.137-2001**  **ГОСТ 12.4.187-97**  **ГОСТ 28507-99**  **ГОСТ 12.4.033-95** | C:\Users\User\Downloads\Логотип (1).jpg | Сделано в России.  ООО «Обувная Компания БАРС»  122980, РФ, г. Чистополь, ул. Промышленная, 26  www.bars-profi.ru  Email: bars@bars-profi.ru  Тел: (8-843) 212-57-03 |

**Памятка-инструкция**

по эксплуатации средств индивидуальной защиты ног, марки «Барс»

в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза

«О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011

**Внимание!** Перед началом эксплуатации обуви необходимо ознакомиться с инструкцией.

Инструкцию сохранять до окончания эксплуатации обуви.

Данные рекомендации по эксплуатации распространяются на обувь специального назначения (спецобувь) марки «Барс». Спецобувь предназначена для защиты ног от вредных и опасных производственных факторов, которые могут стать причиной производственных травм. Использование работником спецобуви в качестве средства индивидуальной защиты снижает риск повреждения ног при выполнении профессиональных обязанностей.

Настоящее руководство распространяется на средства индивидуальной защиты ног - обувь специальную кожаную с комозитным подноском (ботинки, полуботинки, полуботинки с перфорацией (сандалии), сапоги), мужскую и женскую, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), в том числе с кевларовой антипрокольной стелькой, в том числе утепленную.

Выбор необходимой спецобуви осуществляется с учетом всех вредных и опасных факторов, выявленных для каждого рабочего места при специальной оценке условий труда. В случае, если работник совмещает несколько профессий или проводит работу в местах с различными вредными и опасными факторами, выбор спецобуви осуществляется по наиболее опасным факторам. Работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Работник должен быть предупрежден, что загрязнения могут снизить заявленный уровень защитных свойств и существенно сократить срок службы спецобуви.

Расшифровка символов, обозначающих защитные свойства, приведена в ***Таблице 1.***Разные модели спецобуви марки «Барс» обладают разным набором защитных свойств и обеспечивают различный уровень защиты *(****см. Таблицу 2****).*

Специальных требований к состоянию здоровья пользователя не имеется, однако пользователям с заболеваниями ног (например с сильно деформированными пальцами ног, с диабетической стопой или плоскостопием) необходимо более тщательно подходить в выбору обуви, так как некоторые защитные элементы, в частности, защитный противоударный подносок, могут оказывать давление на больные места. Спецобувь должна использоваться в комплекте с другими средствами (спецодеждой, СИЗ рук и т.д.) для полноценной защиты работника. Возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

*Таблица 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **З** | Защита от общих производственных загрязнений |
| **Нс** | Защита от сырой нефти |
| **Нм** | Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
| **Нж** | Защита от растительных и животных масел и жиров |
| **Сж** | Защита от скольжения по зажиренным поверхностям |
| **К20** | Защита от кислот концентрации до 20% |
| **Щ20** | Защита от щелочей концентрации до 20% |
| **Мун 200** | Защита от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж |
| **Мп** | Защита от механических воздействий (проколов и порезов) 1200 Н |
| **Тн20** | Защита от температур до минус 20 °С |
| **Тн40** | Защита от температур до минус 40 °С |

**Виды средств индивидуальной защиты согласно Приложению № 1 ТР ТС 019/2011**, которым соответствует спецобувь марки «Барс»:

а) средства индивидуальной защиты от механических воздействий: ударов, проколов, порезов и скольжения;

средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения;

б) средства индивидуальной защиты от химических факторов: кислот, щелочей, нефтяных, животных и растительных масел;

в) средства индивидуальной защиты от пониженных температур 1,2,3,4 классов защиты для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

**Информация о размерах обуви**, указана на изделии, в соответствии с ГОСТ 11373-88.

**Сведения о способах безопасного применения обуви:**

- Обувь необходимо эксплуатировать в соответствие с её прямым назначением, обращая внимание на наличие защитных элементов и перечень защитных свойств,

- Защитные свойства обуви указаны на трудноудаляемой этикетке и/или самом изделии,

- Правильно подбирайте обувь по размеру . В случае несоответствия обуви по полноте и размеру стопа будет зажата, возникнет ощущение дискомфорта, натирание, возможна деформация формы изделия и разрыв материалови ниточных швов,

- Заявленный защитный уровень обеспечивает только чистая обувь, без производственных загрязнений.

**Хранение обуви** необходимо осуществлять надлежащим образом, по возможности хранить обувь в картонных коробках в сухих помещениях, в соответствии с ГОСТ 7296-81.

**Транспортировка обуви** производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

**Ограничения по применению**. Несоблюдение каких-либо правил по применению, изложенных в настоящей памятке, могут снизить эффективность применения и срок эксплуатации обуви.

**Правила утилизации:** специальных требований по утилизации данной обуви не предусмотрено. Утилизация использованной обуви с бытовыми отходами не наносит вреда окружающей среде.

**Гарантии изготовителя**:

Гарантийный срок хранения обуви специальной при соблюдении требований по транспортировке и хранению – 5 лет с даты изготовления.

Срок службы обуви специальной соответствует сроку, установленному Типовыми Нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний по условиям транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствии видимых повреждений в результате конкретного физического воздействия на обув.

**Гарантийный срок** – 70 дней с даты реализации продукции потребителю.

Порча специальной обуви из-за неправильного выбора размера, неправильного или несвоевременного ухода, а также при нецелевом использовании, не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

.

***Таблица 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Защитные свойства**  **Наименование, Артикул** | **З** | **Нс** | **Нм** | **Нж** | **Сж** | **К20** | **Щ20** | **Мун200** | **Мп** | **Тн20** | **Тн40** | **Подошва** |
| **Ботинки, А-5** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Ботинки, А-5С** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Ботинки, А-5М** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* | ПУ/ТПУ |
| **Ботинки, А-5СМ** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ПУ/ТПУ |
| **Полуботинки, А-6** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Полуботинки, А-6С** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Полуботинки с перфорацией, А-7** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Полуботинки с перфорацией, А-7С** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Сапоги, А-8** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Сапоги, А-8С** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | ПУ/ТПУ |
| **Сапоги, А-8М** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* | ПУ/ТПУ |
| **Сапоги, А-8СМ** | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ПУ/ТПУ |